消防软管卷盘评分表

价格分（50分）

评分标准：满足采购文件要求且报价未超过预算的有效报价中，最低报价为评标基准价。报价得分＝评标基准价÷投标报价×30。报价超过48,000元作无效响应。

技术分（50分）

产品技术参数（30分）

完全满足“技术要求（一）产品技术要求”第1—10条得16分；正偏离加分：额定工作压力≥1.0MPa加1分，软管长度≥30m加1分，射程≥8m加1分，流量≥30L/min加1分，转动启动力矩≤15N·m加1分，最多加4分。一般参数负偏离每项扣2分，扣完为止；关键技术参数负偏离作无效响应。

施工方案（10分）

包含现场勘查、点位核对、旧栓头及阀门拆除、按医院要求处置、新卷盘及配套栓头/阀门安装、水源对接、管道连接、固定密封、系统调试、墙面恢复、垃圾清理等内容。完整、针对性强得8—10分；较完整得5—7分；一般得2—4分；差或无得0—1分。

质量保证措施（10分）

材料进场检验、工序质量控制、隐蔽工程验收、试压记录、质量目标、不合格品处理等措施完善。完善得4—5分；一般得2—3分；差得0—1分。

得分：                           评选人：
