
医院OA系统配套服务器虚拟化软件
技术参数
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1、本项目虚拟化软件必须适配医院现有2台国产物理服务器硬件环境，已在本院现场部署落地，通过单台物理服务器虚拟化技术生成2台虚拟服务器，最终形成“1台物理服务器+2台虚拟服务器”的资源架构，满足本院OA系统常态化上线运行，要求投标厂商与现有已运行业务100%兼容，无需重构OA业务、无需重装系统、无业务中断。
2、投标产品需完全适配本院现有OA系统架构，支持OA系统用户访问、数据读写、流程审批、日志存储、权限管理全业务场景稳定运行，兼容OA系统数据库、中间件、运行环境，杜绝出现卡顿、闪退、数据同步异常、访问超时等问题。
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1、资源虚拟化能力：支持单台国产物理服务器虚拟化拆分，可将单台物理服务器资源独立划分出2台及以上独立虚拟服务器，每台虚拟机拥有独立CPU、内存、硬盘、网络资源，虚拟机之间完全隔离，互不干扰，满足本院OA系统三台服务器（1台物理+2台虚拟）的部署架构要求。
2、原生内核兼容能力：虚拟化软件需原生兼容本院现场已部署的国产操作系统，支持国产操作系统内核原生适配，无需第三方插件、无需二次修改内核、无需破解适配，可完整识别虚拟机CPU、内存、磁盘、网卡等全部虚拟硬件资源，保证操作系统运行稳定、无蓝屏、无死机、无内核报错。
3、虚拟机操作系统部署适配能力：平台支持在虚拟服务器节点上快速安装、部署、运行国产操作系统。当前本院2台业务虚拟机已基于国产操作系统承载OA全量业务，投标产品必须完全匹配现有系统环境，保证现有国产操作系统无需重装、无需升级、无需改配、数据完全保留。
4、国产系统业务适配能力：虚拟化平台与国产操作系统、医院OA系统形成完整适配闭环，支持OA系统在国产操作系统+虚拟化架构下的数据库读写、服务启停、权限调用、日志记录、文件存储全部功能正常运行，兼容国产系统自带安全组件、防火墙、权限管控机制，不冲突、不拦截OA业务服务。
5、平台管理吞吐能力满足院内办公需求，支持全院终端并发访问无拥堵，适配医院日常数百人同时在线使用OA系统的办公场景。
6、硬件兼容要求：必须完全兼容本院现有国产架构物理服务器，无需更换硬件、无需升级固件、无硬件适配冲突，确保当前已搭建的“1物理+2虚拟”服务器架构完全沿用，不改变现有OA部署拓扑。
7、业务兼容要求：产品部署后，不得改动现有OA系统任何配置、数据、权限、流程，不得改动现有国产操作系统任何系统配置、环境变量、服务组件，保证OA系统账号、审批流程、历史数据、文件资料完整保留，国产操作系统运行状态与当前上线状态完全一致，承诺零业务迁移、零数据丢失、零办公中断、零系统重装。
8、软件授权：提供永久正版授权，授权无用户数、虚拟机数量、流量限制，完全满足当前OA系统运行及后期院内小型业务扩容需求。
9、质保服务：提供≥3年免费保障服务。
10、本地化服务：中标后提供上门调试、适配核验、国产操作系统兼容性复测、现场技术交底服务，确保虚拟化软件、国产操作系统、OA系统三者完美适配。
[bookmark: _GoBack]11、投标供应商须承诺中标后对现有两台已部署国产操作系统的虚拟服务器进行全面兼容性检测，确保业务无缝衔接，不允许重新部署系统、迁移业务数据。

